采购公告
	项目名称
	车载线内装与外装安装隔断板项目

	采购人
	加西贝拉压缩机有限公司

	主要建设内容
	为改善车载生产线（六线）清洁度，总装三车间申请将线体内装与外装安装隔断板，同时加装透明玻璃。具体工程量详见下文。

	施工地点
	嘉兴市南湖区东风路1888号

	报名截止
	2026年11月2日12:00

	报名资料及报名方式
	报名供应商实缴资本须不为0。报名需提供加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书（详见下页模板，法定代表人本人参与报价则无需授权委托书）、三级及以上建筑工程施工总承包资质、安全生产许可证，发送至邮箱 jianghaolin@jiaxipera.com 。

	经办部门联系电话
	0573 - 82586160

	纪检部门联系电话
	0573 - 82586206

	备注：本公告所列信息均为暂定，最终以发布的采购文件为准。



法定代表人身份证明书

供应商名称:						
地址:							
成立时间:		年		月		日
经营期限:				
姓名:	    	性别:		职务:	    	
身份证号码：                      
身份证明：（法人姓名）系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商:				（加盖公章）
日期:		年		月		日

（附法定代表人身份证复印件加盖公司鲜章）


授权委托书
本授权委托书声明:我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权并委托（姓名）为我公司签署加西贝拉           的响应文件的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人:		            （签字）性别:		

身份证号码:					      	    	联系方式：             

供应商:						    		（盖章）

法定代表人:							（签字或盖章）

日期:		     年     月     日

（附代理人身份证复印件加盖公司鲜章）


采购内容
	序号
	工程内容
	规格、要求
	工程量

	1
	新建墙板立柱制作、安装
	120mm×120mm×2.5mm热镀锌方管
	155m

	2
	热镀锌C型钢檩条制作、安装
	50mm×120mm×2mm，上、下分5档制作
	696m

	3
	彩钢板隔墙支架焊接、墙板安装施工
	含登高车作业，宝钢墙板（0.45mm，颜色参考现场，待采购方确认后方可施工)
	1235m²

	4
	铝合金窗制作、安装
	[bookmark: _GoBack]尺寸1000mm×3000mm×22，10mm钢化玻璃
	66m²

	5
	铝合金窗框彩钢板包边
	
	208m

	6
	电动快速卷帘门（开门方式：雷达感应+手动）
	2760mm×3650mm，卷帘门颜色参考现场，待采购方确认后方可施工
	3樘

	7
	夹芯岩棉板门制作、安装
	900mm×2300mm
	2樘

	8
	新建隔墙顶部压条
	按原有款式制作
	286m

	9
	原有破损彩钢墙板更换
	1200mm×6000mm 
	1项

	10
	拆除设备上方彩钢板隔墙
	800mm×9000mm
	1项

	11
	挡烟垂壁拆13m，新装9.4m
	
	1项

	12
	百叶窗制作安装含彩钢板包边
	600mm×1800mm
	10樘

	13
	场地安全围护，垃圾清理等
	
	1项



