采购公告
	项目名称
	冰箱型式试验装置项目

	采购人
	加西贝拉压缩机有限公司

	主要建设内容
	详见清单

	施工地点
	嘉兴市南湖区亚中路588号

	报名截止
	2026年7月23日15:00

	报名资料及报名方式
	报名供应商实缴资本须不为0。报名需提供加盖公章的营业执照、法定代表人身份证明书、授权委托书（详见下页模板，法定代表人本人参与报价则无需授权委托书）、三级及以上建筑工程施工总承包资质、安全生产许可证，发送至邮箱 jianghaolin@jiaxipera.com 。

	经办部门联系电话
	0573 - 82586160

	纪检部门联系电话
	0573 - 82586206

	备注：本公告所列信息均为暂定，最终以发布的采购文件为准。



法定代表人身份证明书

供应商名称:						
地址:							
成立时间:		年		月		日
经营期限:				
姓名:	    	性别:		职务:	    	
身份证号码：                      
身份证明：   系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
供应商:				（加盖公章）
日期:		年		月		日

（附法定代表人身份证复印件加盖公司鲜章）

授权委托书
本授权委托书声明:我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权并委托（姓名）为我公司签署加西贝拉           的响应文件的代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的响应文件的内容。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人:		            （签字）性别:		

身份证号码:					      	    	联系方式：             

供应商:						    		（盖章）

法定代表人:							（签字或盖章）

日期:		     年     月     日

（附代理人身份证复印件加盖公司鲜章）


第一章  综合说明
1.1项目名称
冰箱型式试验装置项目
1.2采购方
加西贝拉压缩机有限公司
1.3地址
嘉兴市南湖区亚中路588号
1.4采购内容
	序号
	工程内容
	工程量
	备注

	1
	地面切割7.15m×4m
	28.6㎡
	

	2
	地面开挖7.15m×7.15m×0.7m，2.13m×7.6m×0.5m，4.27m×6.1m×0.5m
	56.9m³
	

	3
	吊顶拆除7.6m×7.9m，4.27m×2.8m
	71.99㎡
	

	4
	西侧墙面增开门洞1.5m×2.6m
	3.9㎡
	

	5
	石膏板吊顶修复7.6m×0.63m，3.4m×0.25m，4.27m×2.15m，4.4m×2.3m
	24.97㎡
	4.27m×2.15m翻下0.2m与原过道接通

	6
	直径12mm钢筋单层双向铺设间距15mm
7.15m×7.15m
	51.25㎡
	

	7
	C30混凝土浇筑7.15m×7.15m×0.3m
	15.38m³
	

	8
	800mm×800mm地砖铺设2.13m×7.6m，4.27m×6.1m，0.2m×（6.1m-2.13m）
	43.04㎡
	

	9
	墙体钻孔，直径100mm
	4个
	

	10
	制模4.5m×1.1m
	4.95㎡
	

	11
	直径12mm钢筋单层双向铺设间距15mm
4.5m×1.1m
	4.95㎡
	

	12
	C30混凝土浇筑4.5m×1.1m×0.2m
	0.99m³
	

	13
	场地围护，垃圾清理清运，安全防护等
	一项
	


1.5施工工期：20天（具体按采购方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。
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